{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[6,0,6,6],[14,0,14,6],[19,0,19,4],[20,0,20,6]]}
["川投甘肃公司外滩银谷11楼办公住所改造工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","单价（元）","合价（元）","备注"]
["一、拆除工程"]
[1.1,"轻质隔墙拆除","㎡",27.04,null,null,"视频会议室处外墙，两房间隔墙"]
[1.2,"套装门拆除","㎡",5.6,null,null,"2个门"]
[2.2,"房间顶棚拆除","㎡",7.8,null,null,"不破坏原有的顶棚板材，恢复时利旧。"]
["二、土建新建工程"]
[2.1,"中空百叶玻璃隔断墙","㎡",13.52]
[2.2,"套装门安装","㎡",4,null,null,"1个双扇门，含门锁、把手等五金件"]
[2.3,"消防水管包管","㎡",15,null,null,"共3处：普通板，刷白，含踢脚线。"]
[2.4,"消防水管包管","㎡",3.25,null,null,"卫生间处：木饰面板"]
[2.5,"遮挡轻质隔墙","㎡",5.58,null,null,"两处：东侧消防管、西侧小门1.2×1.7+1.36×2.6，普通板，刷白，含踢脚线"]
[2.6,"房间顶棚恢复","㎡",7.8,null,null,"顶棚板材及辅材不足部分，承包方自行补足"]
[2.7,"门槛石补贴","㎡",0.7,null,null,"5.4米长，0.13米宽"]
["三、其它"]
[3.1,"摄像头移位","项",1]
[3.2,"房间内空调、照明开关移位","项",1,null,null,"视频会议室内：不足辅材承包方自行负责"]
[3.3,"定制家具","套",1,null,null,"前台，长度4米，提供造型方案。\n材质：生态板+岩板"]
[3.4,"建渣清运","项",1]
["合计"]
["注：1.新安装的门、中空百叶隔断玻璃墙、踢脚线等须与本层楼已有装修总体风格保持一致。\n       2.施工期间做好对现有设备设施的防护及防止扬尘的措施。\n       3.视频会议室顶棚改造时要保证原有消防、空调设备正常使用。\n       4.服务前台定置家具要提供多角度造型方案图，并说明主要部位材质。\n       5.建渣要自行妥善处置，不得违反政府关于建渣处理的各项要求。"]